Debut 0 1 2 FF

* FF
  + 00 🡺 moteur
    - 01 🡺 avant
    - 02 🡺 arrière
    - 03 🡺Gauche
    - 04 🡺 droite
    - 00 🡺 stop
  + 01 🡺 servomoteur
    - 01🡺servo1
    - 02🡺servo2
    - 03🡺servo3
    - 04🡺servo4
    - 05🡺servo5
    - 06🡺servo6
    - 07🡺servo7
    - 08🡺servo8
  + 02 🡺 speed
    - 01🡺A
      * data
    - 02🡺b
      * Data
  + 13 🡺 flag
  + 04 🡺 light
    - 01 🡺 open light
    - 02 🡺 close light
  + 09 🡺 buzer
    - 01 🡺 open buzer
    - 02 🡺 close buzer